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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
внутригородского муниципального образования – муниципального округа
СЕВЕРНЫЙ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

      11 марта 2025 г.   №  4/3

О согласовании установки ограждающих   устройств   по адресу: 
г. Москва,      Дмитровское      шоссе,
д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1, д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6

В  соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирных  домах по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1,  д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6, по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, (далее – уполномоченное лицо) от 19 февраля 2025 года, Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве решил:

1. Согласовать     установку   ограждающих   устройств (шлагбаумов)   на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 2, д. 165Д, к. 1,  д. 165Д, к. 4, д. 165Д, к. 5,    д. 165Д, к. 6, по прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северный города Москвы и уполномоченному лицу не позднее пяти дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве www.severnoe.msk.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования – муниципального округа Северный в городе Москве Шах Н.А.

Глава внутригородского муниципального образования –
муниципального округа Северный
в городе Москве                                                                                     Н.А. Шах


Приложение
к решению Совета депутатов
внутригородского муниципального 
образования – муниципального 
округа Северный в городе Москве
[bookmark: _GoBack]от 11марта 2025 г.   №  4/3

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
УСТАНОВКИ ОТКАТНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ШЛАГБАУМОВ 
по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 165Д, к.  2, д. 165Д, к. 1, 
д. 165Д, к.  4, д. 165Д, к. 5, д. 165Д, к. 6.
1. Установка 6 (шести) шлагбаумов откатных электромеханических.
1.1. Место размещения шлагбаума: город Москва, Дмитровское шоссе дом 165 Д к 2, дом 165 Д к 1, дом 165 Д к 4, дом 165 Д к 5, дом 165 Д к 6, при въезде на дворовую территорию. [image: ]
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             Рис. 1 Схема размещения шлагбаума

2. Тип шлагбаума: Шлагбаум откатной электромеханический.
Шлагбаум состоит из Металлической стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированный в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.
2.1. Размеры шлагбаума: Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1100х400х1000, зашита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с запиранием на встроенный замок. стандартный цвет - оранжевый, приемная стойка: труба 80 х 40 х 3, укомплектована уловителем для стрелы, стрела для проездов до 4 000 мм: горизонтальные связи – 40 х 40 х 2, вертикальные – 40 х 40 х1.5, окраска, стандартный [image: Откатной шлагбаум 2]цвет - оранжевый, оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в комплекте.
Рис. 2. Внешний вид шлагбаума.

[image: pasted-image]2.2. Привод NICE RB 250 HS.





Рис. 3. Привод откатного шлагбаума.

	Характеристика
	Ед.изм.
	Величина

	Питание / Питание двигателя
	В
	230 / 24

	Мощность
	Вт
	250

	Потребление
	А
	1,1

	Класс защиты
	IP
	44

	Усилие
	Н
	400

	Скорость
	м/мин
	0.18 

	Вес
	кг
	8

	Максимальный вес ворот
	кг
	400

	Температура
	°C
	-20 - +40

	Интенсивность работы
	циклов/сутки
	840

	Максимальная ширина ворот
	м
	7



3. Разрешение на проведение строительных работ: 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г.  № 432-‐ПП 
"О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей̆, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Главный инженер   ООО «АМ Видео» Д.А. Буров
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